1. Чем детали типа колец, отличаются от деталей, типа дисков? ***наличием отверстия большого диаметра (более 2/3 от наружного диаметра)***
2. Что нужно сделать, перед отрезание кольца, для обеспечения безопасности токаря? ***Для безопасности работы в трубчатую заготовку вводят штангу, закрепленную в задней бабке: отрезанное кольцо, попадает на эту штангу и затем сдвигается токарем*** вправо.
3. Что делают для повышения жесткости заготовки при чистовой обработке торцов? ***применяют винтовую распорку-крестовину, которую укрепляют внутри кольца до закрепления кольца в патроне***