1)Вопрос:

Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям?

Варианты ответа:

1. цилиндричность, прямолинейность;
2. прямолинейность образующей, цилиндричность, круглость, соосность;,
3. круглость, соосность, прямолинейность;

2)Вопрос:

Что такое движение подачи?

Варианты ответа:

1. это движение резца по заготовке;
2. это поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывное врезание в новые слои металла;
3. это поверхность резания при обработке;

3)Вопрос:

Что называется, передним углом?

Варианты ответа:

1. угол между передней и задней поверхностью;
2. угол между передней поверхностью и плоскостью перпендикулярной плоскости резания;
3. угол между передней поверхностью и плоскостью резания;

4)Вопрос:

Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия?

Варианты ответа:

1. сверло;
2. зенкер;
3. развертка;

5)Вопрос:

К классу валов относят детали, у которых:

Варианты ответа:

1. 1.длина значительно больше диаметра;
2. 2.длина значительно меньше диаметра;
3. длина равна диаметру;