1)Вопрос:

Определить допуск отверстия Æ 40 Н 7( 0,025; -0,007):

Варианты ответа:

1. 0,032;
2. 40,025;
3. 3.39,075;

2)Вопрос:

Радиальное биение вала является результатом?:

Варианты ответа:

1. биения шпинделя;
2. неправильной установки резца;
3. неправильного выбора режимов резания;

3)Вопрос:

Латунь это сплав:

Варианты ответа:

1. меди с оловом;
2. меди с цинком;
3. меди с хромом;

4)Вопрос:

Какие элементы различают на рабочей части развертки:

Варианты ответа:

1. режущая кромка, хвостовик, заборный конус;
2. калибрующая часть, режущая кромка, хвостовик;
3. конус, заборный конус, калибрующая часть;

5)Вопрос:

Определить угол заострения резца, если передний угол резания 15,главный задний угол 8 :

Варианты ответа:

1. 67 ;
2. 82 ;
3. 75 ;