**Наладка станка - это...?**   
1. Проверка его на геометрическую точность;   
2. Включение в нем системы смазывания и охлаждения.   
3. Подготовка его и оснастки к выполнению технологических операций   
4. Испытание его на жесткость.  
5. Своевременный и качественный ремонт.

**Какая муфта может быть предохранительной?**   
1. Постоянная упругая; 3. Цепная; 5. Зубчатая. 2. Обгонная 4. Фрикционная  
  
**Выбрать механизмы (или передачи) которые служит для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное?**   
1. Кулачковый механизм;   
2. Храповой механизм;  
3. Реечная передача;   
4. Червячная передача.  
5. Мальтийский механизм;

**Верно ли утверждение, что базовый узел консольно-фрезерного станка — это основание?**   
1. Да; 2. Нет.   
**Как называется лишний слой металла, срезаемый с заготовки?**  
 1. Припуск;   
 2. Глубина резания.   
 **Какое движение при фрезеровании считается главным?**  
 1. Вращение фрезы;   
 2. Поступательное движение заготовки

**Какая деталь станка передает вращательное движение инструменту?**1. Коробка подач;   
2. Коробка скоростей;  
3. Электродвигатель;  
4. Шпиндель;  
5. Серьга.