**Наладка станка - это...?**
1. Проверка его на геометрическую точность;
2. Включение в нем системы смазывания и охлаждения.
3. Подготовка его и оснастки к выполнению технологических операций
4. Испытание его на жесткость.
5. Своевременный и качественный ремонт.

**Какая муфта может быть предохранительной?**
1. Постоянная упругая; 3. Цепная; 5. Зубчатая. 2. Обгонная 4. Фрикционная

**Выбрать механизмы (или передачи) которые служит для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное?**
1. Кулачковый механизм;
2. Храповой механизм;
3. Реечная передача;
4. Червячная передача.
5. Мальтийский механизм;

 **Верно ли утверждение, что базовый узел консольно-фрезерного станка — это основание?**
1. Да; 2. Нет.
**Как называется лишний слой металла, срезаемый с заготовки?**
 1. Припуск;
 2. Глубина резания.
 **Какое движение при фрезеровании считается главным?**
 1. Вращение фрезы;
 2. Поступательное движение заготовки

**Какая деталь станка передает вращательное движение инструменту?**1. Коробка подач;
2. Коробка скоростей;
3. Электродвигатель;
4. Шпиндель;
5. Серьга.